**БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОРНИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**Периодическое печатное издание Корниловского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области Учреждено решением № 5 35 сессии Совета депутатов Корниловского сельсовета третьего созыва 06.05.2009 г.**

**№ 15 от 14 .05.2025 года. Тираж 4 экземпляра**

# ПАМЯТКА

# по установке и использовании автономного дымового

# пожарного извещателя

 С каждым годом статистика показывает рост гибели людей на пожарах в жилом секторе. На сегодняшний день одним из наиболее эффективных средств по предупреждению данных трагедий является автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ). Эти устройства действительно спасают жизни!

 Автономный дымовой пожарный извещатель - это пожарный извещатель, реагирующий на определённый уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факторов пожара. В его корпусе конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нём.

 Данные извещатели выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. По данным аналитиков, при использовании автономных дымовых пожарных извещателей число человеческих жертв сокращается на 64-69%, количество пожаров уменьшается на 25-30%, материальный ущерб сокращается на 19-26%. Целесообразность использования АДПИ признаётся не только государственными органами и общественными организациями.

**Устанавливайте датчик правильно**

 Перед приобретением и установкой извещателя обязательно проверьте его работоспособность. Ознакомьтесь с инструкцией. Обратите внимание на чувствительность реагирования датчика. Проверьте его инерционность срабатывания (время подачи звукового сигнала, как только дым начинает попадать на дымовую камеру) заявленные производителем. Извещатель должен подать звуковой сигнал, а оптический индикатор начать мигать.

 Извещатели должны быть установлены в жилых помещениях, в местах наиболее вероятного появления дыма домовладения (квартиры). Но не устанавливайте их близко с отопительными приборами или в местах с прямой засветкой их солнечными лучами. Закрепите на потолке крепёжную планку (идёт в комплекте) при помощи двух саморезов. Если у вас натяжные потолки, можно прикрепить на стене, примерно в 10-15 см от потолка. Установите в устройство элемент питания – батарейку типа «Крона» 9 вольт. Прикрепите датчик.

 Для исключения ложных срабатываний достаточно один раз в полгода очищать дымовую камеру от пыли или насекомых. Например, достаточно продувать её при помощи фена. Не реже одного раза в три месяца проверяйте работоспособность извещателя. Если нет возможности сымитировать дым, это можно сделать при помощи выпрямленной канцелярской скрепки. Введите её до упора (на время до 6 сек.) в отверстие дымовой камеры, которое расположено на крышке извещателя с внешней стороны. Извещатель должен подать звуковой сигнал, сработает мигание оптического индикатора.

Не забывайте вовремя менять батарейку, её хватает примерно на год. Некоторые извещатели предупреждают о низком уровне заряда короткими звуковыми сигналами (начинают «пищать»). Чаще всего в недорогих автономных пожарных извещателях нет кнопки включения. Если устройство ложно сработает, то необходимо его снять с крепежа и открепить батарейку от клемм. В среднем срок службы АДПИ рассчитан на 10 лет, точную дату смотрите в инструкции.

 **Сработал извещатель! что делать?**

1. Осмотреть помещение на наличие признаков горения и задымления. В случае ложного срабатывания переустановить элемент питания, включить снова пожарный извещатель в рабочий режим.

2. В случае наличия признаков горения или задымление, немедленно позвонить пожарную охрану по телефону 101 или 112.

3. Отключить все электроприборы и газовые приборы.

4. Закрыть окна и двери в горящее помещение.

5. Взять необходимые документы и быстро покинуть горящее помещение.

Приобрести извещатели можно в хозяйственных или специализированных магазинах.

**ПЧ-121 по охране Болотнинского района**

Соучредители: Редакционный совет: Адрес: Телефоны:

Администрация Эйснер Н.В. Новосибирская обл. 8(38349)43-280

Корниловского сельсовета Шаповалова Н.М.. Болотнинский р-н 8(38349)43-245

Совет депутатов с.Корнилово

Корниловского сельсовета ул.Новая, д.5